掌控板扩展板参数

**片上资源：**

板载锂电池，锂电充电电路，音频功放及喇叭输出，DC马达驱动，可外接两个马达，两路I2C输出，12路扩展IO接口。

**主要参数：**

工作电压：DC3.3V

喇叭最大输出功率：1W

外接DC马达数量：2个

马达最大驱动电流：150mA